
**آموزش نصب و راه اندازی مودم بی سیم تی پی لینک و مدل های همانند آن**

فرستاده شده از [سعید](http://www.learncloob.ir/tutorial/author/anius/" \o "نویسنده: سعید) [بهمن ۲۶, ۱۳۹۱](http://www.learncloob.ir/tutorial/2015/12/30/) [رایانه](http://www.learncloob.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/)





**آموزش راه اندازی مودم وایرلس tp-link مدل td-w 8901 g**


**قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید .از مودم به کامپیوتر با کابل شبکه ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و درنهایت اسپلیتر به خط تلفن ( پریز ) .  
همانند شکل زیر .**


****

**تذکر مهم : برای کانفیگ حتما از کابل شبکه استفاده کرده ، از کانفیگ به صورت وایرلس خودداری کنید .  
پس از نصب درایور ، در Address bar مرور گر خود ، آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را وارد کنید .  
برای ورود به صفحه تنظیمات از شما User name و Password می خواهد . هردوی اینها به طور پیشفرض عبارت admin میباشد**

****

****


****


****


****

**PPPoE : به صورت اتوماتیک با استارت ویندوز به اینترنت وصل میشود .  
Bridge Mode : اتصال به صورت دستی است و باید یک کانکشن بسازید .همزمان یک نفر میتونه از وایرلس استفاده کنه .  
تذکر : البته در حالت PPPoE هم میتوان تنظیماتی انجام داد تا به صورت اتوماتیک وارد اینترنت نشد .  
شما روی PPPoE تنظیم کنید .**

مرحله بعدی وارد کردن مشخصات شما است .

****


****


****


**یا اینکه بر روی وایرلس پسورد بزارید**

**SSID : نامی است که روی مودم میگذارید و هنگامی که برای شبکه وایرلس جستجو میکنید نشان داده میشود .**

پسورد وایرلس به صورت پیشفرض غیر فعال میباشد . بهتر است با انتخاب یک Authentication بر روی وایرلس خود رمز بگذارید . این رمز برای مرتبه اول ( بعد از کانفیگ ) که میخواهید به اینترنت وصل شوید از شما پرسیده می شود.  
بهترین و امن ترین حالت ، حالت WPA2-PSK است .

****

****

****

——————————————————