1- کدام آدرس ،آدرس فیزیکی کارت شبکه بی سیم می باشد؟

الف-40-F0-2F-45-50-k1

ب- 192.158.10.12

ج- 40-F0-2F-45-50-k1-5J

د-40.F0.2F.45.50.k1

2-اجرای شبکه بی سیم برای کدام  سناریو توصیه نمی شود؟

الف-واحدهای متحرک در سازمان

ب-ابنیه تاریخی

ج-محل وقوع زلزله

د-یک طبقه ساختمان مدرسه

3- - کدام شبکه بی سیم نمی باشد؟

الف- WLAN

ب-WPAN

ج-WAN

د-WMAN

4- کدام صورت  جزءحالتهای  پیکر بندی     شبکه بی سیم نمی باشد  ؟

الف-hotspot

ب-Infrastructure

ج-Ad Hoc

د-هیچ کدام

5-کدام نوع کارت شبکه بی سیم بر روی شکاف pci نصب می گردد؟

الف-internal

ب-External

ج-دانگل

د-DONGLE

6- کدام گزینه جز معیار های انتخاب کارت شبکه بی سیم نیست؟

الف-نوع استاندار

ب-آنتن

ج-سرعت

د-امنیت

7-کدام  Dual Band   است ؟

الف- 5و2.8

ب-2.4 و 5

ج-5و2

د-5.4و2.4

- 8کدام گزینه رمز نگاری داده ها امنیت بیشتری دارد؟

الف- WEP

ب- WPA

ج- TKIP

د- ASE

9- حداکثر تعداد نویسه service   set identifier    چند است ؟

الف-

ب-

ج-

د-

10- حداکثر تعداد نویسه service   set identifier    چند است ؟

الف- 23

ب- 32

ج- 8

د- 63

11- کاربرد دستور netsh wlan show hostednetwork  چیست؟

الف- تعداد شبکه بی سیم را نمایش می دهد.

ب- حالت شبکه بی سیم را نمایش می دهد.

ج- نام شبکه بی سیم را نمایش می دهد.

د- تعداد گره های متصل به شبکه بی سیم را نمایش می دهد.

12- کدام گزینه جز مزایای شبکه بی سیم نیست؟

الف- مقیاس پذیری

ب- هزینه کمتر پیاده سازی

ج- گسترش آسان

د- قابلیت اطمینان کمتر

13- در تجهیزات outdoor  کدام گزینه قابلیت حفاظت بهتری دارد؟

الف- IP12

ب- IP68

ج- IP35

د- IP79

14-توجه به کدام مورد در  تعیین access Point  مهم  نمی باشد؟

الف- شرایط جوی

ب- تعداد کاربران

ج- مساحت تحت پوشش

د- سخت افزار های استفاده شده

15- کدام حالت توسط AP پشتیانی نمی شود؟

الف- Bridge

ب- repeater

ج- Client

د- server

16-برای فاصله های کم و تمرکز کم از کدام نوع آنتن استفاده می کنیم؟

الف- semi

ب- High

ج- Omni

د- yagi

الف-

ب-

ج-

د-

الف-

ب-

ج-

د-