**اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان**

**اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه**

**دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک**

**فرم ایمنی کارگاه های برق و الکترونیک**

**نام استان : آذربایجان غربی : نام ناحیه/منطقه - :نام هنرستان :نام کارگاه :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام مشخصه** | **امتیاز** | | | | |
| **عالی** | **خوب** | **متوسط** | **ضعیف** | **غیر قابل قبول** |
| **1** | **هنراموزان و استادکاران آموزش های اولیه و دوره ای ایمنی را**  **درزمینه های برق و الکترونیک گذرانده اند.** |  |  |  |  |  |
| **2** | **آموزش ایمنی عمومی و تخصصی به هنرجویان داده شده است .** |  |  |  |  |  |
| **3** | **شرایط اضطراری کارگاه شناسایی شده و مانور شرایط اضطراری در تناوب مناسب انجام می شود.** |  |  |  |  |  |
| **4** | **دستور العمل های اپراتوری استفاده ازدستگاهها تدوین گردیده و در محل نصب می باشد.** |  |  |  |  |  |
| **5** | **لوازم و تجهیزات حفاظتی برای هنرجویان ، هنرآموران و استادکاران وجود دارد.** |  |  |  |  |  |
| **6** | **جعبه کمک های اولیه با تجهیزات لازم در محل وجود دارد.** |  |  |  |  |  |
| **7** | **نظم و نظافت سالن های کارگاه به خوبی انجام می گیرد.** |  |  |  |  |  |
| **8** | **روشنایی سالن ها به اندازه کافی طبق استانداردهای مربوطه است.** |  |  |  |  |  |
| **9** | **کارگاه دارای سیستم ارتینگ است.** |  |  |  |  |  |
| **10** | **ستهای برق ایمن بوده و کاملا حفاظت شده اند.** |  |  |  |  |  |
| **11** | **در سیم کشی برق کارگاه از سیم یا کابل مناسب استفاده شده و نکات**  **ایمنی رعایت شده است.** |  |  |  |  |  |
| **12** | **مقابل تابلوهای برق کفپوش عایق قرار گرفته و درب تابلوهای برق**  **بسته شده است.** |  |  |  |  |  |
| **13** | **امکانات اطفاء حریق در کارگاه وجود دارد و مهلت مصرف آن اعتبار**  **دارد؟** |  |  |  |  |  |
| **14** | **کارگاه دارای وسایلی است که در گرما و سرما دمای کارگاه نرمال**  **باشد.** |  |  |  |  |  |
| **15** | **سقف و دیوارهای کارگاه ازاستقامت کافی برخوردار هستند.** |  |  |  |  |  |
| **16** | **از ابزارآلات سالم استفاده می شود.** |  |  |  |  |  |

**نام و نام خانوادگی سرگروه : صلاح الدین حسینی تاریخ : 24/11/94 امضاء :**