**راهنمای محل قرارگیری شماره موتور و  شاسی در بازدید اولیه انواع اتومبیل**

**سواری ها**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع وسیستم** | **محل حک شماره موتور** | **محل حک شماره شاسی** | **محل نصب پلاکت مشخصات** | **توضیحات** |
| **1** | **اپل وکترا****اپل آسترا سدان** | **جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع 1 بصورت اریب** | **داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب** | **سینی جلوپشت داشبورت سمت راست** |  |
| **2** | **اپل امگا****اپل کالبرا****اپل آستراGLS** | **جلوسیلندرسمت راست زیر شمع 4 بصورت اریب** | **داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **3** | **بی ام و OL32مدل2004و OLI73مدل2005** | **سمت چپ سیلندر پشت دینام** | **روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** | **روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست** |  |
| **4** | **بی ام و X3 مدل 2005    6 سیلندر** | **سمت چپ سیلندر پشت دینام** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **پشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)** |  |
| **5** | **بی ام و Z3 مدل 1997    6 سیلندر** | **سمت چپ سیلندر** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** | **سینی پشت گلگیرجلو** |  |
| **6** | **بی ام و 728                    6 سیلندر** | **سمت چپ سیلندر** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |
| **7** | **بی ام و I318 مدل 2005  4 سیلندر** | **جلو موتور سمت راست** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ** |  |
| **8** | **بی ام و Z4 L مدل 2003****6 سیلندر** | **سمت چپ سیلندر(قسمت پائین)** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** |  |
| **9** | **بنز C180** | **بین موتور و گیربکس بصورت اریب** | **زیر صندلی جلو سمت راست** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **10** | **پژو 307 دودرب** | **تنه سیلندر سمت راست** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت راست** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت راست** |  |
| **11** | **پژو 605** | **پائین سیلندر سمت راست** | **لبه سینی پشت داشبورت** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **12** | **پژو 206** | **جلو سیلندر** | **زیر صندلی عقب سمت راست** | **سینی گلگیر جلو سمت راست** |  |
| **13** | **پژو 405****پژو پارس****پژو GLI 405** | **جلو سیلندر** | **بالای رکاب درب عقب سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **14** | **پژو RD 1600** | **جلو سیلندر سمت راست** | **زیر صندلی عقب سمت راست** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **15** | **پیکان** | **بالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)** | **زیر صندلی عقب سمت راست** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت راست** |  |
| **16** | **پراید** | **پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **17** | **پاژن GLV 3000**  | **سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس** | **پشت چرخ جلوسمت راست** | **سینی پشت داشبورت** | **درسایرتیپ هاموتورسمت راست سیلندرمحل اتصال گلوئی اگزوز** |
| **18** | **پروتون ویرا****پروتون سدان** | **تنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمان** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **19** | **تویوتا کمری** | **جلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)** | **سینی پشت داشبورت** | **ستون درب راننده** |  |
| **20** | **تویوتالندکروز استیشن** | **تنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتور** | **پشت چرخ جلوسمت راست حک شده** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **21** | **تویوتاپرادو استیشن مدل2004 -6سیلندر** | **تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین** | **پشت چرخ جلو سمت راننده** | **ستون درب راننده** |  |
| **22** | **تویوتا کرولا GLI   مدل 2005** | **تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** |  |
| **23** | **تویوتا لکزس RX300  مدل 2001- 6سیلندر** | **جلوسیلندر(قسمت وسط 7 رقم است)** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** | **سینی گلگیر جلو سمت چپ** |  |
| **24** | **تویوتا کریسیدا GLI  مدل 1997** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت** | **شماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ** |
| **25** | **تویوتا اکو** | **قسمت جلوسیلندربین شمع2و1 ازبالا قابل رویت**  | **سینی پشت داشبورت وسط(زیرقاب است)** | **بصورت برچسب روی ستون درب راننده** |  |
| **26** | **تویوتالندکروزکیان GX100-GXR100-آمبولانس75EI3** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ(بالای بوسترترمز)** |  |
| **27** | **دوو ETI** | **جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع 1** | **داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکاب** | **سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور** |  |
| **28** | **دوو ماتیز** | **روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر** | **ناودانی سینی پشت داشبورت** | **روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست** |  |
| **29** | **رنو 5** | **حک شده روی پایه دلکو** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |
| **30** | **رنو 21** | **جلوسیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت حک شده** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **21** | **رنو مگان** | **قسمت جلو سیلندر** | **حک شده در صندوق عقب** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **22** | **سمند** | **جلو سیلندر** | **بالای رکاب درب عقب سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **23** | **سپند PK** | **تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت راست زیر ناودانی** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **24** | **سیناد** | **بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر** | **روی سرکمک جلو سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت(درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن** |  |
| **25** | **استیشن کاروان سایپا GLX 701 وآمبولانس سایپاسالار 77** | **سمت چپ ته سیلندر** | **سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)** |  |
| **26** | **سیتروئن زانتیا** | **پیشانی سیلندر جنب فیلتر** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **27** | **کار غزال 32213** | **تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور** | **پشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)** | **ستون درب جلوسمت راست** |  |
| **28** | **کیا کلاروس** | **تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین** | **سینی پشت داشبورت** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **29** | **فولکس تورک مدل 2004-6 سیلندروفولکس پاسات مدل 2004- 4 سیلندر** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** | **ستون درب جلو سمت چپ** |  |
| **30** | **کیا شوما** | **پشت سیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت** | **ستون درب جلوسمت راست** |  |
| **31** | **گالانت مدل 1993** | **جلو سیلندر مجاور گژروغن** | **پشت چرخ جلو سمت راست**  | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **32** | **موسو E32M2- E32M3** | **تنه سیلندر سمت راست پشت دینام** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **سینی پشت داشبورت بالای بوسترترمز** |  |
| **33** | **میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل 2004 -6 سیلندر** | **تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست**  | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **34** | **میتسوبیشی پاجرو GLS مدل 2005- 6 سیلندر** | **تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی** | **زیر شیشه جلو سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **35** | **میتسوبیشی لانسر** | **جلو سیلندر زیر شمع 1** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **36** | **میتسوبیشی اوتلاند مدل 2004** | **پیشانی موتور جلو سمت راست** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **37** | **مزدا 323GLX**  | **سمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **38** | **مزدا 323 F** | **انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغن** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **39** | **مزدا 323 FL دنده اتوماتیک** | **تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع 1** | **سینی پشت داشبورد سمت راست** | **سینی پشت داشبورت  سمت راست** |  |
| **40** | **آمبولانس مزدا 2000 B** | **تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو** | **پشت چرخ جلو سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **41** | **نیسان رونیز** | **تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس** | **حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |
| **42** | **نیسان ماکسیما** | **روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **43** | **نیسان سرانزا** | **تنه سیلندر قسمت عقب** | **حک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلو** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |
| **44** | **نیسان سافاری KA 160** | **تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتور** | **حک شده پشت چرخ جلوسمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |
| **45** | **نیسان سانی** | **جلو سیلندر** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت****سمت راست** |  |
| **46** | **نیسان بلویرد** | **جلو سیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت** | **ستون درب جلو سمت چپ** |  |
| **47** | **نیسان پاترول** | **تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین** | **روی شاسی زیرباتری قسمت عقب** | **سینی پشت داشبورت**  |  |
| **48** | **هیوندای ورنا** | **جلو سیلندر زیر شمع 1** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **49** | **هیوندای سوناتا FE  مدل 2003** | **تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **50** | **هیوندای اکسنت مدل 2004** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |
| **51** | **هیوندای اکسنت مدل 1997** | **جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت** | **در هیوندای اکسنت 2000 پلاک مشخصات روی ستون درب راننده** |
| **52** | **هیوندای اکسل** | **جلوسیلندر سمت چپ زیر شمع 1** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **53** | **هیوندای کوپه** | **سمت چپ سیلندر** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **54** | **هیوندای استیشن تراجت** | **قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راست** | **سینی پشت گلگیر جلوسمت راست** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ** |  |
| **55** | **هوندا آکورد** | **جلو سیلندر سمت راست** | **سینی پشت داشبورت** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **56** | **بنز 220 E** | **انتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریب** | **سینی پشت داشبورت** | **سینی پشت داشبورت(وسط)** |  |
| **57** | **بنز 240C  مدل 2002****6 سیلندر** | **سمت راست سیلندر قسمت عقب** | **زیرصندلی جلوسمت راست** | **ستون درب جلوسمت چپ** | **درمدل 2005 برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست** |
| **58** | **بنز 230 C مدل 2002****4 سیلندر** | **قسمت عقب موتوربین موتوروگیربکس** | **زیرصندلی جلوسمت راست** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **59** | **بنز 240 E مدل 2005****4 سیلندر** | **قسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکس** | **زیرصندلی جلوسمت راست** | **ستون درب جلوسمت چپ** |  |
| **60** | **بنز 350 S مدل 2005****6 سیلندر** | **سمت راست سیلندر قسمت عقب** | **جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)** | **ستون درب جلوسمت چپ** |  |
| **61** | **بنز MLS مدل 2004** | **سمت راست سیلندر قسمت عقب** | **زیر شیشه جلوسمت چپ** | **ستون درب جلوسمت چپ** |  |
| **62** | **بنز 500 S مدل 2003****8 سیلندر** | **قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس** | **جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)** | **ستون درب جلوسمت چپ** |  |
| **63** | **بنز E 200 مدل 2001****4 سیلندر** | **قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس** | **زیرصندلی جلوسمت راست** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **64** | **بنز E 230** | **تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** | **سینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)** |  |
| **65** | **بنز MB 140** | **بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس** | **پشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **66** | **هیوندای النترا** | **جلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شده** | **داخل موتور سینه اتاق حک شده** | **سینی پشت داشبورت** |  |
| **67** | **مزدا 3** | **روی پوسته موتور** | **زیر سینی پشت داشبورت سمت راست** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **68** | **تندر L 90** | **روی پوسته موتور** | **زیر سینی پشت داشبورت سمت راست** | **زیر صندلی عقب سمت راست** |  |
| **69** | **ریو** | **روی تنه موتور قسمت پائین** | **زیر سینی پشت داشبورت سمت راست** | **زیرشیشه سینی جلو سمت راست** |  |
| **70** | **نیسان مورانو** | **روی پوسته موتور** | **در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل** | **روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام**  |  |
| **71** | **سوزوکی گراندویتارا** | **جلوی موتور زیر استارتر موتور** | **پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب** | **زیرشیشه سینی جلو سمت راست** |  |
| **72** | **هیوندای توسان****هیوندای سانتافه****هیوندای آزرا** | **مندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره** | **روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ** | **زیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ** |  |

**وانت و کامیونت ها**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع و سیستم** | **محل حک شماره****موتور** | **محل حک شماره****شاسی** | **محل نصب پلاک مشخصات** |  | **توضیحات** |
| **1** | **وانت ایسوزو** | **تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس** | **تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **2** | **وانت دوکابین مسقف بنز 140 MB** | **لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس** | **تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست** | **ستون داخلی درب جلو سمت راست** |  |  |
| **3** | **وانت دوکابین پاژنGLD 3000** | **بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی)** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **4** | **وانت تویوتالندکروز** | **تنه سیلندر سمت راست** | **سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست)** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **5** | **وانت مسقف تویوتا** | **تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین** | **پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست** | **زیرصندلی راننده** |  |  |
| **6** | **وانت دایهاتسو** | **تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **ستون درجلو سمت راست** |  |  |
| **7** | **وانت کیا 6 چرخ** | **تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)** | **پشت چرخ عقب سمت راست(انتها)** | **ستون درجلو سمت راست** |  |  |
| **8** | **وانت مسقف کیا مدل 2001** | **قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)** | **ستون درب راننده** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ** |  |  |
| **9** | **وانت مزدا دوکابین** | **تنه سیلندرسمت راست زیر شمع 1** | **پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ)** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **10** | **وانت میتسوبیشی دوکابین** | **تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن** | **پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ)** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |  |
| **11** | **وانت تک کابین و****دو کابین مزدا 2000 B** | **سمت چپ قسمت جلو سیلندر** | **پشت چرخ جلو سمت چپ** | **سینی پشت داشبورت سمت راست** |  |  |
| **12** | **وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین)** | **تنه سیلندر سمت راست** | **روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ)** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **13** | **کامیونت ون نیسان** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده** | **سینی پشت داشبورت** |  |  |
| **14** | **وانت نیسان دوکابین DX** | **انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز** | **تیغه شاسی سمت راست** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |  |
| **15** | **نیسان پیکاپ دوکابین DX** | **انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ** | **تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط** | **سینی پشت داشبورت سمت چپ** |  |  |
| **16** | **وانت نیسان تک کابین DX** | **انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز** | **تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست** | **سینی پشت گلگیرجلو سمت راست** |  |  |
| **17** | **وانت هیوندای** | **سمت چپ قسمت عقب سیلندر** | **تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب** | **پایه رکاب درب راننده** |  |  |
| **18** | **وانت پیکان 1600** | **جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده** | **بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل 1370به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده** | **سینی پشت گلگیر جلو سمت راست** |  |  |
| **19** | **کامیونت ایسوزو** | **تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)** |  |  |
| **20** | **کامیونت آذرخش تیپ AT55-AT54-AT53** | **تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل)** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل کابین راننده(پشت سر راننده)** |  |  |
| **21** | **کامیونت دوکابین سقف بلندبنز 1828** | **انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون 6** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب** |  |  |
| **22** | **کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F** | **تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی** | **پشت چرخ جلو سمت چپ** | **داخل کابین راننده پشت صندلی راننده** |  | **در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست** |
| **23** | **کامیونت کراوس تیپ D4AE** | **بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ** | **پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست** | **درب سمت راست** |  |  |

**اتوبوس ومینی بوس ها**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع وسیستم** | **محل حک شماره موتور** | **محل حک شماره شاسی** | **محل نصب پلاک مشخصات** | **توضیحات** |
| **1** | **اتوبوس بیابانی اسکانیا****تیپ های X12و4212** | **بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد** | **پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور)** | **روی داشبورت مقابل رکاب درب ورودی جلو** |  |
| **2** | **اتوبوس بیابانی بنز C355** | **بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور)** | **تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه** | **سینی داشبورت جلوداخل اتاق** |  |
| **3** | **اتوبوس شهری بنزMO457** | **حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ** | **انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن** | **روی داشبورت جنب درجلوسمت راست** |  |
| **4** | **اتوبوس شهری بنز SC457** | **ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده** | **تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست** | **جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد** |  |
| **5** | **اتوبوس شهری گازسوز بنز OMG355** | **انتهای بلوک سیلندر بالای فولی** | **انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده** | **روی داشبورت مقابل درب جلو سمت راست** |  |
| **6** | **اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخش C457** | **تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ** | **بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور** | **روی داشبورت سمت راست روبروی درب** |  |
| **7** | **اتوبوس بیابانی رنو 3012** | **روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن** | **تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ** | **زیر داشبورت سمت راست** |  |
| **8** | **اتوبوس بیابانی شهاب تیپ 2412 IC** | **بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن** | **بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست** | **سمت راست بدنه داشبورت** |  |
| **9** | **اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000** | **بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره 6 بصورت نامنظم حک شده** | **جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو)** | **بالای رکاب مقابل درب جلو** |  |
| **10** | **اتوبوس شهری مان تیپ سپهر** | **تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق)** | **بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ** | **پایه رکاب جلو سمت چپ** |  |
| **11** | **اتوبوس بین شهری ولوو B12** | **تنه سیلندر سمت راست پشت استارت** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **دارای2عدد پلاک منصوبه روی داشبورت مقابل درب جلو سمت راست** |  |
| **12** | **اتوبوس بین شهری ولوو BVR** | **تنه سیلندر سمت راست** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **روی داشبورت روبروی رکاب سمت راست** |  |
| **13** | **اتوبوس بین شهری ولوو B12B** | **زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو** | **پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی** | **روی داشبورت جنب درب ورودی جلو** |  |
| **14** | **اتوبوس 2طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3** | **بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست** | **انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی** | **دارای 2پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)** |  |
| **15** | **مینی بوس ایویکو****A 80-12** | **تنه سیلندرسمت راست** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **پایه سمت چپ صندلی راننده** |  |
| **16** | **مینی بوس گازسوز ایویکو****A 60-11** | **تنه سیلندرسمت راست** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)** |  |
| **17** | **مینی بوس بنز****MBO 800** | **بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)** | **تیغه شاسی در قسمت عقب** | **ستون درب راننده** |  |
| **18** | **مینی بوس بنز رنوس** | **بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **منصوبه برروی بدنه داشبورت سمت راست** |  |
| **19** | **مینی بوس تویوتا** | **سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **ستون درب راننده** |  |
| **20** | **مینی بوس رنو مهسان** | **قسمت جلو تنه سیلندر** | **انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست** | **ستون درب سمت راست** |  |
| **21** | **مینی بوس هیوندای کروز** | **تنه سیلندر سمت چپ** | **قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست** | **ستون درب سمت راست** |  |
| **22** | **نارون** | **زیر کنسول جلو سمت راننده** | **زیر صندلی جلو سمت راننده** | **زیر صندلی سمت راننده** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**کامیون و کشنده ها**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع و سیستم** | **محل حک شماره موتور** | **محل حک شماره شاسی** | **محل نصب پلاک مشخصات** | **توضیحات** |
| **1** | **کامیون کشنده ایویکو****MP44-EUROTCH** | **سمت چپ سیلندر وسط** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)** |  |
| **2** | **کامیون آبفا** | **دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است)** | **درقسمت جلو سمتراست شاسی** | **درداخل اتاق راننده سمت راست** |  |
| **3** | **کامیون کشنده بنز****1842 AXOR** | **روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور** | **روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو** | **بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب** |  |
| **4** | **کامیون کشنده دوکابین بنز 1843** | **تنه سیلندر سمت چپ حک شده** | **پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی** | **زیردرب سمت راست داخل کابین** |  |
| **5** | **کامیون کمپرسی بنز 2628** | **انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6** | **پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز** | **دارای 2 پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده** |  |
| **6** | **کامیون بنز 2528 سقف کوتاه دارای کابین خواب** | **انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6** | **پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی** | **ستون سمت چپ کابین راننده** | **کامیون کمپرسی بنز1828 تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است**  |
| **7** | **کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز1828- دوکابین سقف بلند بنز 2528-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز2628** | **انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6** | **پشت چرخ جلو سمت راست**  | **داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب** |  |
| **8** | **کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز** | **سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل اتاق روی درب سمت راست** |  |
| **9** | **کامیون های بنز تیپ تیپ612LP****تیپLP814** | **پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ**  | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **منصوبه بر رکاب درب سمت راست** |  |
| **10** | **کامیون بنزخاور****LP809****LPA809** | **بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور** | **سرشاسی جلوسمت راست** | **منصوبه بر رکاب درب سمت راست** |  |
| **11** | **کامیون بنز 2625-K/32** | **بصورت پلاک روی تنه سیلندر** | **سرشاسی جلوسمت راست** | **منصوبه برپایه صندلی سمت راست** |  |
| **12** | **کامیون کمپرسی وکشنده BMC****تیپ 822** | **انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد** | **کشنده ها دو محور و سه محور می باشند** |
| **13** | **کامیون آتش نشانی دنیس** | **بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **دارای 2 پلاک زیرداشبورت مقابل صندلی راننده** |  |
| **14** | **کامیون کمپرسی داف 3300** | **تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **ستون درب جلو سمت راست** |  |
| **15** | **کامیون دیل 131** | **سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است)** | **انتهای شاسی سمت راست** | **داخل اتاق پائین صندلی شاگرد** |  |
| **16** | **کامیون دیل 157و130** | **سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است)** | **درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است** | **درداخل محفظه موتورسمت راست** |  |
| **17** | **کامیون رنو** | **پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(4شماره ای)** | **جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی)** | **درداخل اتاق سمت راست روی داشبورت** |  |
| **18** | **کامیون باری رنوتیپ 27016** | **پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده** | **پشت چرخ عقب سمت راست** | **رکاب سمت چپ کابین راننده** |  |
| **19** | **کامیون خدمات شهری دنیس 2651** | **تنه سیلندربین پیستون4و3** | **پشت چرخ جلوسمت چپ** | **داخل اتاق منصوبه برروی داشبورت سمت راست** |  |
| **20** | **کامیون کشنده مان****تیپ F2000(2x4)T82** | **قسمت عقب بدنه سیلندر** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **پائین درب راننده سمت چپ** |  |
| **21** | **کامیون کشنده مان    642208 سه محور** | **انتهای سیلندرسمت چپ حک شده** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل رکاب سمت راست** |  |
| **22** | **کامیون کراس** | **دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر** | **حک شده درانتهای شاسی** | **داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل** |  |
| **23** | **کامیون ولوو F12** | **سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **زیردرب سمت چپ داخل کابین** |  |
| **24** | **کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولوو NH12** | **تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **سینی پشت داشبورت قسمت وسط** |  |
| **25** | **کامیون باری با کمپرسی ولوو FM9   و باری ولوو FM9** | **انتهای سیلندر بالای دینام** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **داخل ستون درب سمت راست** |  |
| **26** | **کامیون ولوو NL12** | **تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو)** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **روی پایه صندلی شاگرد** |  |
| **27** | **کامیون کشنده ولوو FH12** | **تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **پشت داشبورت پائین درب** |  |
| **28** | **کامیون کمپرسی ولوو FH12** | **سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتور** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **زیردرب سمت چپ(راننده)** |  |
| **29** | **کامیون کشنده ولوو F12 دومحور** | **بدنه موتورسمت راست زیرسیلندر 2** | **پشت چرخ جلو سمت راست** | **روی درب راننده** |  |
| **30** | **تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپ TC12** | **---** | **سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودوم** | **قسمت جلونیمه یدک سمت راست** |  |
| **31** | **نیمه یدک کانتینرچادری ماموت 5/22 CHS** | **---** | **سمت راست شاسی** | **منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست** |  |
| **32** | **نیمه یدک کانتینر چادری مارال 385** | **---** | **تیغه شاسی سمت راست** | **منصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست** |  |

بیمه ملت نمایندگی خسروی کد7230

تلفکس:56692629 همراه: 8894695-0912

[www.mellat](http://www.mellat) 7230.blog.ir