|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **بارم** | **الف ) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ( مجموع 10 نمره )** | **ردیف** |
|  **1111111111** | **سوزن .......... دارای طول زیاد بوده و خیلی ظریف است .سوزن سه گوش مخصوص پارچه های .......... و .......... است .از ابریشم تابیده برای دوخت ................ استفاده می شود .برای قرقره ابریشمی سوزن شماره ............... شارپ مناسب است . از ............. جهت اتو کشی قسمت هایی از لباس که به فرم لوله ای هستند ( مانند آستین) استفاده می شود . به کار بردن .......... در مواقعی که دست دوزی می کنید ضروری است ........... الگویی است که اساس و پایه ی الگوهای دیگر است .به قسمت بالای آستین لباس ........... می گویند .ساسون 6/0 میلیمتری در ........... لباس گرفته می شود .پارچه هایی که در یک ردیف برش داده می شوند غیر ............ است .**  | **12345678910** |
| **بارم** | **ب) به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ مناسب بدهید . ( مجموع 40 نمره )** | **ردیف** |
| **11****11111****11****1****11111111111111111****1111111****1****11111** | **این نوع قرقره برای دوخت پارچه هایی که الیاف آن مصنوعی است استفاده می شود .الف ) قرقره نخی ب ) قرقره ابریشمیج ) قرقره نایلونی د ) هیچ کداممعمولا کشش نخ در ماشین های دوخت توسط ........... تنظیم می شود .الف ) کشش نخ ماسوره ب ) درجه ی کشش نخج ) درجه تنظیم دوخت د ) توپی****پهنای دهانه جیب چه مقدار است ؟الف ) پهنای دست + 4 الی 6 سانتی متر ب ) پهنای دست + 2 الی 3 سانتی مترج ) پهنای مچ + 4 الی 6 سانتی متر د ) پهنای مچ + 2 الی 3 سانتی مترکدامیک از سوزن های زیر مخصوص پارچه هایی است که از طول یا عرض کش می آیند ؟الف ) سوزن سر سوخته یا سر سیاه ب ) سوزن سه گوشج ) سوز دوقلو د ) سوزن بیتویناز نخ ............ تا حد امکان استفاده نکنید زیرا باعث کوتاه شدن عمر چرخ می شود .الف ) نخ مرسریزه ب ) نخ نایلونی ج ) نخ ابریشمی د ) نخ نامرئی****ماشین دوخت مادگی دوز مخصوص دوختن ............ است .الف ) جا دگمه ب ) پاک دوزی ج ) درزها د ) گلدوزیدر پارچه های کشی ( قابل ارتجاع ) الگوی اساس چه تغییری می کند .الف ) لباس از عرض گشادتر می شود ب ) لباس از طول گشادتر می شودج ) لباس از عرض تنگ تر میشود د ) لباس از طول تنگ تر می شودبه طور کلی مقدار ساسون ها در خط کمر در بالا تنه معمولی چه مقدار می باشد ؟ الف ) 12 سانتی متر ب ) 9 سانتی متر ج ) 14 سانتی متر د ) 7 سانتی متر لباس از روی کدام الگو بریده می شود ؟الف ) الگوی کار ب ) الگوی نهایی ج ) الگوی اصلی د ) هیچکدام****برای اینکه قادر باشیم الگوی صحیحی ارائه دهیم چه اطلاعاتی را باید روی الگو بنویسیم ؟الف ) دولای پارچه ب ) مرکز پشت و مرکز جلو ج ) خط راه د ) همه موارد****خطی که یقه از آن خط تا خورده و بر می گردد چه نام دارد ؟الف ) خط طرح ب ) خط شکست ج ) خط روی یقه تا د ) خط پایهکدام یقه از انواع یقه ایستاده نیست ؟الف ) یقه چینی ب ) یقه پولو ج ) یقه اسپرت د ) یقه بالیدر الگوی اساس بالا تنه بدون آستین سرشانه چه تغییری می کند ؟الف ) سرشانه یک سانتی متر کوچک می شود ب ) بزرگ می شود ج ) هیچ تغییری نمی کند د ) هیچ کداماندازه کش مورد نیاز در کمر زیر دامنی چه مقدار است ؟الف ) دور باسن - 10 ب ) دور کمر - 10 ج ) دور کمر + 10 د ) دور باسن + 10 کدام قسمت از اندام مشخص کننده ی سایز اندام می باشد ؟الف ) دور باسن ب ) دور سینه ج ) دور کمر د ) دور گردنساسون ها در نوک سینه چه تغییری می کند ؟الف ) 2 سانتی متر کوتاه می شوند ب ) 2 سانتی متر بلند می شوندج ) 5 سانتی متر کوتاه می شوند د ) 5 سانتی متر بلند می شودپارچه هایی با نقش پیچازی چه پارچه هایی هستند ؟الف ) راه راه ب ) چهار خانه ج ) گلدار د ) خالدارمزیت سر و ته انداختن قطعات الگو روی پارچه چیست ؟الف ) از اسراف پارچه جلوگیری می شود ب ) از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است  ج ) الف و ب د ) فرقی نمی کندپاترون تیپ معمولا برای چه لباس هایی دوخته می شود ؟****الف ) لباس بچه گانه ب ) لباس عروس و دکلته ج ) لباس ورزشی د ) لباس کار****کدام نقاط از پارچه را می توان چرت زد ؟ ( در هنگام انتقال الگو در طرف دیگر پارچه )الف ) نقاط موازنه ب ) همه ی قسمت ها ج ) نقطه کمر د ) خط مرکزی جلودر شناخت پارچه رنگ روشن چه تاثیری در پوشنده ی لباس دارد ؟ الف ) فرد را لاغرتر می کند ب ) فرد را چاق تر می کند  ج ) فرقی نمی کند د ) چاق را چاق تر و لاغر را لاغر تر می کنداینگونه پارچه ها وقار و متانت خاصی به لباس می بخشد و قد را بلند تر از آنچه هست نشان می دهد .الف ) پارچه با خطوط افقی ب ) پارچه با خطوط مایل  ج ) پارچه با خطوط راه راه عمودی د ) پارچه خالدار پارچه های نقش دار به طور کلی اندام را ........... از آنچه هست جلوه گر می نماید .****الف ) لاغرتر ب ) باریک تر ج ) درشت تر د ) فرقی نمی کند پارچه های آهار دار در چه لباس هایی استفاده می شود ؟ الف ) آستین لباس عروس ب ) آستین مانتو ج ) آستین مردانه د ) آستین کت****پارچه های آهار دار چه تاثیری روی اندام دارند ؟ الف ) اندام را بزرگ تر از آنچه هست نشان می دهند ب ) اندام را معمولی نشان می دهند ج ) اندام را لاغرتر از آنچه هست نشان می دهند د ) اندام را کشیده تر نشان می دهندپارچه های براق اندام را .......... و پارچه های کدر اندام را ........... نشان می دهند .الف ) لاغرتر – باریک تر ب ) لاغرتر – چاق تر ج ) چاق تر - لاغرتر د ) چاق تر – درشت ترپارچه های براق برای چه سنینی مناسب نیست ؟الف ) کودک ب ) نوجوان ج ) جوان د ) کهنسال****مهم ترین عامل در ژورنال شناسی چیست ؟الف ) برش در کمر ب ) انتقال ساسون ها ج ) آستین ها د ) دامن هاژورنال شناسی یعنی چه ؟****الف ) توانایی برش انواع پارچه ب ) توانایی پیاده کردن آستین روی الگو**  **ج ) وانایی پیاده کردن انواع مدل روی الگو د ) برش پارچهمکان ساسون فرانسوی کدام است ؟****الف ) تقاطع خط پهلو به حلقه آستین ب ) تقاطع خط پهلو به خط کمر**  **ج ) تقاطع خط کمر به خط وسط جلو د ) تقاطع خط سرشانه به حلقه آستینلایی مخصوص لباس های دکلته چه نوع می باشد ؟الف ) لایی چسب پارچه ایی ب ) لایی مویی ج ) لایی حریر د ) لایی چسب کاغذی****جنس فنر که در لباس های دکلته دوخته می شود چیست ؟الف ) فنر فلزی ب ) فنر پلاستیکی نرم ج ) فنر مفتولی د ) فنر آهنیچه پارچه ایی در مدل های چین دار استفاده می شود ؟الف ) مخمل ب ) حریر ج ) چرم و جیر د ) گیپوردامن پلیسه برای افراد چاق چگونه دوخته می شود ؟****الف ) پلیسه را تا روی باسن چرخ کنند ب ) پلیسه کوتاه بپوشند  ج ) پلیسه ها را در دسته های دوتایی یا سه تایی به هم بدوزند د ) الف و جچه لباس هایی قد را بلندتر نشان می دهند ؟الف ) بلوز و دامن نقش دار ب ) لباس با برش های عمودی**  **ج ) بلوز و دامن دو رنگ د ) لباس با برش های افقی****چه لباس هایی قد را کوتاه تر نشان می دهد ؟الف ) لباس های زرق و برق دار ب ) لباس با پارچه های گلدار و گل های درشت و رنگ روشن**  **ج ) برش های افقی در لباس د ) همه مواردچه لباس هایی برای اندام درشت مناسب است ؟الف ) لباس های ژرسه ب ) لباس های تنگ و چسبان**  **ج ) لباس های بدون نقش و رنگ یکدست د ) استفاده از پارچه هایی با نقوش درشت یا راه های پهن چه پارچه هایی را قبل از برش حتما باید شست و اتو کرد ؟****الف ) نخی ب ) کتان ج ) کشی د ) همه موارد****برای پیشگیری احتمالی نشت گاز در محیط کار چه باید کرد ؟الف ) شیر گاز را ببندید ب ) همیشه یک یا دو پنجره کوچک را نیم باز بگذارید**  **ج ) گاز را قطع کنید د ) درب ورودی را کامل باز کنید سوختگی با حرارت خشک کدام است ؟الف ) تماس با مایعات یا بخار داغ ب ) تماس با مواد شیمیایی**  **ج ) تماس با شعله و جرقه برق د ) تماس با آب جوش** | **12****3456789****10****111213141516171819****202122** **23****24****252627****28293031****32333435****363738****39****40** |
| **بارم** | **به سوالات تشریحی زیر پاسخ دهید . ( مجموع 14 نمره )** | **ردیف** |
| **3****3****3****3****2****بارم** | **خیاطی و طراحی با کامپیوتر چه مزیتی دارد ؟****فنر دوزی در لباس دکلته چه تاثیری دارد ؟****ویژه گی های یک کارگاه خیاطی خوب چیست ؟** **طریقه برش پارچه هایی با نقوش سربالا را توضیح دهید ؟****قیچی مخصوص چیدن تور را توضیح دهید ؟****به سوالات زیر پاسخ صحیح و غلط بدهید . ( مجموع 12 نمره )** | **1****2****34****5****ردیف** |
| **111****111111111** | **موقع انتخاب و خرید نخ رنگ آنرا قدری پررنگ تر از رنگ پارچه انتخاب کنید . صحیح غلط نخی که برای کوک زدن به کار می رود نخ گلابتون نام دارد . صحیح غلط ماشین های دوخت تنوع زیادی ندارند . صحیح غلط زمانی از کشش نخ ماسوره استفاده می کنیم که نتوانیم کشش مورد نظر را بوسیله درجه تنظیم کشش نخ تنظیم نماییم . صحیح غلط****انواع پارچه در صورتیکه میزان معینی رطوبت داشته باشند راحت تر اتو می شوند . صحیح غلط درزها را از سمت پشت اتو می نماییم . صحیح غلط اگر پارچه نازک است میان پنس را بچینید . صحیح غلطپنس های دامن در جهت درز پهلو اتو می شود. صحیح غلط اگر قسمتی از لباس را چین کش کرده اید روی ضخامت چین ها را اتو بزنید. صحیح غلط یعنی خط مرکزی جلو . صحیح غلط CF در پارچه ژرسه باید الگو حتما روی راه پارچه قرار بگیرد . صحیح غلط معمولا الگو روی جاوی پارچه قرار می گیرد . صحیح غلط**  | **123456** **789101112** |
| **بارم** | **به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید . ( مجموع 11 نمره )** | **ردیف** |
| **11111111111** | **معمولا الگو روی کدام قسمت پارچه قرار می گیرد ؟علامت اختصاری اندازه های متوسط چیست ؟چرت زدن در خیاطی به چه معناست ؟این نوع ماشین دوخت معمولا دوخت را سر قائمی می زند .قدیمی ترین نمونه مدل ماشین دوخت کدام است ؟****نام سوزنی که توسطش می توان دو ردیف دوخت را همزمان انجام داد چیست ؟یکی از مشکلاتی که در کاربرد اتوهای بخار پیش می آید چیست ؟در چه پارچه هایی بهتر است الگوی دامن لباس مهمانی روی بی راه پارچه قرار گیرد تا زیباتر به نظر برسد ؟محل اندازه گیری کارور جلو کجاست ؟محل اندازه گیری کارور پشت کجاست ؟مقدار اضافه درز ( جای دوخت ) برای درزهای بسته مثل سجاف و مچ چه مقدار است ؟** | **12345****67891011** |
| **بارم** | **کلمات به هم مرتبط را با کشیدن خط به یکدیگر وصل کنید . ( مجموع 8 نمره )** | **ردیف** |
| **1****1****1****1****1****1****1****1****بارم** |  **ضخیم L****پارچه گاباردین سردوز کش قیطانی نازک اندازه های بزرگ CB اورلوک دراپهژرسه پارچه های پلاستیکی یا جیرپایه ی تفلون خط مرکزی پشتسوزن شارپ پارچه های لطیف****کلمات و تصاویری که به هم ربط دارند را به هم متصل کنید . ( مجموع 5 نمره )** | **12345678****ردیف** |
| **11111** | **رد کردن پنس در برش  2 ) یقه حلزونی پشت خمیده  4 ) الگوی لایی علامت راستای پارچه**  | **135** |

**موفق و سربلند باشید**