1. تغییر شکل کل میله را با مفروضات زیر بدست آورید؟

سطح مقطع میله AB برابر 0015/0 مترمربع، BC برابر 003/0 مترمربع و CD برابر 0015/0 مترمربع است.

$$P\_{1}=180 KN P\_{2}=450KN P\_{3}=360KN P\_{4}=90KN E=2×10^{5} Pa$$

