|  |
| --- |
| **باسمه تعالي****نام : اداره آموزش و پرورش نوبت امتحاني:** **نام خانوادگي بهارستان 2****نام پدر... تاريخ امتحان****نام درس. نازکدوزی نام آموزشگاه :هنرستان تاجیک** **مدت امتحان:.........50.....دقيقه ساعت شروع:** |
| **تصحيح** | **نام و نام خانوادگي دبير: نمره به عدد:****تاريخ و امضاء: نمره به حروف:** | **تجديد نظر** | **نام و نام خانوادگي دبير: نمره به عدد:****تاريخ و امضاء: نمره به حروف:** |

**نمونه سئوالات چهارگزينه اي**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | كدام خط كش براي قرينه كردن ساسون ها مورد استفاده قرار مي گيرد؟الف: خط كش T ب: پيستوله ج: خط كش موازنه د: پا صاف كن مدرج |
| 2 | لباس روي اندام باسينه بزرگترازحدمعمول چگونه مي ايستد؟الف: لباس روي خط سينه كشيده شده وبالاترازخط سينه مي ايستدب: روي لباس در محل سينه چين وچروك افتاده استج: لباس روي خط سينه حالتي فرورفته وبي شكل داردد: لباس روي خط كارورخالي وفرورفته است |
| 3 | به دوختهايي كه مانع از ريش شدن پارچه مي شود چه مي گويند؟الف) بخيه ب) پاكدوزي ج) دودرزه د)پس دوزي |
| 4 | کدامیک از گزینه های زیر علت پاره شدن نخ ماسوره به هنگام دوخت با چرخ خیاطی است ؟الف) سوزن به درستی نخ نشده                 ب) سر سوزن خم شده ج) فشار پایه زیاد است .                        د) نخ ماسوره به دلیل بد پیچیده شدن گیر می کند . |
| 5 | به نقاطي كه بايد دقيقا پهلوي يكديگر دوخته شوند چه مي گويند؟الف) پنل ب) ترك ج) گوده د)نقاط موازنه |
| 6 | اگر به هنگام برش سرتاسر کناره پارچه جمع شده باشد برای رفع آن چه می کنیم ؟الف) صاف کردن زیر دستگاه پرس قبل از برش           ب) تحت کشش قرار دادن پارچه زیر اتو ج) چیدن کناره ترکی پارچه                          د) کشیدن چند تار از جهت طولی پارچه |
| 7 | استفاده از کدام روش عمل اتو کردن پارچه های به اصطلاح (بد اتو ) راتسریع می بخشد ؟الف) قرار دادن یک لایه کاغذ زیر هر یک از درزها          ب) پاشیدن آب بیشتر بر روی سطح پارچه ج) پهن کردن یک زیر اتویی مناسب نخی بر روی پارچه     د) قرار دادن یک ورقه فویل آلومینیومی در زیر پوشش میزاتو  |
| 8 | علامت اختصاري خط مركزي جلو كدام است؟ الف) CF ب) CB ج) F د)G  |
| 9 | مورد استفاده سوزن سر سوخته یا سوزن سر سياه چیست؟ الف: دوخت پارچه هائی با ضخامت زیاد ب: دوخت پارچه های لطیف کتانی وارگانزا ج: دوخت پارچه هائی که از طول يا عرض کش می آیند  د: دوخت چرم و جير |
| 10 | بيشترين ميزان اضافه درز كه حدود 2 تا 5/2 سانتيمتر است مناسب كدام درزها مي باشد؟الف) حلقه آستين ب) حلقه گردن ج) سرشانه د)پهلو |
| 11 | براي آنكه جلوي مانتو بالا ناايستد به خط باسن چه مقدار اضافه مي شود؟الف) 2 سانتيمتر ب) 5/1 سانتيمتر ج) 5/2 سانتيمتر د)75/0سانتيمتر |
| 12 | این علامت ×^^^^^^^^^× نشانه ی چیست؟الف: راستای پارچه ب: علامت حذف پنس ج: علامت پیلی د: علامت چین |
| 13 | براي مشخص كردن سايز اندام از كدام اندازه استفاده مي كنيم؟الف)دور سينه ب) دور كمر ج) دور باسن د)سرشانه |
| 14 | نقطه(1تا2) در الگوی اساس آستین برابربا..................می باشد.الف-نصف حلقه \_5/0تا5/1           ب-یک سومحلقه\_5/0تا1        ج-برابرحلقه جلو+5/0تا1            د-برابر حلقه پشت\_5/0تا1 |
| 15 | در علائم بین المللی نگهداری منسوجات که روی برچسب اغلب لباسها دیده میشود نقش مثلث چه مفهومی دارد ؟ الف: شستشو با ماشین ب: استفاده از حلال ج: قابلیت به کار بردن ماده سفید د: قابلیت خشکشوئی |
|  |  |  |
|  |  |  |

سئوالات صحيح و غلط (هر سئوال 2 نمره)

 صحيح غلط

|  |  |
| --- | --- |
| 16 | پوشش کف کارگاه باید به گونه ای باشد که به راحتی تمیز شود.              |
| 17 | به نخهای عمودی پارچه تار و به نخهای افقی پود می گویند.                             |
| 18 | پايه يقه قسمتي از يقه است كه روي يقه برمي گردد |
| 19 | روشنایی کارگاه باید حتماً از نور سفید استفاده شود.                               |
| 20 | براي دوام و استحكام نخ از مل استفاده مي شود |
| 21 | میز و صندلی کارگاه باید قابل تنظیم باشد، امکان تنظیم آن بوسیله خیاط وجود داشته باشد.       |
| 22 | از کوک دندان موشی برای دوخت حاشیه پارچه استفاده می کنیم.                           |

 سئوالات كامل كردني(هر سئوال 2 نمره)

|  |  |
| --- | --- |
| 23 | یقه فرنچی جزء یقه های ............... و قایقی جزء یقه های .................می باشد . |
| 24 | برای باز کردن سوزن چرخ راسته دوز از ....................استفاده می کنیم. |
| 25 | لايي................براي چسباندن دو قسمت پارچه بهم استفاده مي شود. |
| 26 | آستری باعث .............. پارچه رویی می شود. |
| 27 | **فاصله بین طول و عرض پارچه ............. گفته می شود.** |
| 28 | برش هاي عمودي اندام را ....................نشان مي دهند. |
| 29 | جهت دوخت پارچه های ضخیم از سوزن شماره ............ استفاده می کنیم. |

سئوالات كوتاه پاسخ (هر سئوال 2 نمره)

|  |  |
| --- | --- |
| 30 | چه نوع نخی به علت ظرافت اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؟ |
| 31 | كناره عرضي پارچه نخي را چگونه صاف مي كنند؟ |
| 32 | نقش پایه چرخ در چرخ خیاطی چیست؟ |
| 33 | چرا بهتر است روپوش کار دارای جیبهای بزرگی باشد؟ |
| 34 | ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟ |
| 35 | اگر دوخت روی کار شل است ایراد از چیست؟ |

 سئوالات بلند پاسخ

|  |  |
| --- | --- |
| 37 | اگر سوزن چرخ شکسته شود دلیل آن چیست؟ |
| 38 | فام را تعریف کنید؟ |
| 39 | سه ویژگی دامن کلوش را نام ببرید؟ |
| 40 | اگر به هنگام برش سرتاسر کناره پارچه جمع شده باشد برای رفع آن چه می کنیم؟ |
| 41 | انواع لايي را نام ببريد.؟ |
| 42 | طریقه برش چین را بنویسید؟ |

 موفق باشيد.