**باسمه تعالی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مدت امتحان 150 دقیقه** | **ساعت استاندارد 460 ساعت** | **کد استاندارد:2/2/41/91-7** | **سوالات آزمون تئوری استاندارد مهارت** |
| **صفحه 1** | **تاریخ امتحان :** | **آزمون پایان استاندارد مهارتی هنرستان شاخه کاردانش** |
| **سازمان اموزش و پرورش سال دوم** |  |
| **بارم** | **سوالات** | **ردیف** |
|  | سوالات چندگزینه ای |  |
| 2 | کدام جمله تعریف « الگوی اولیه » می باشد؟الف) الگویی است که روی اساس دامن کار شده است. ب) الگویی است آماده برای قرار دادن روی پارچه و برش آن.ج) به الگویی که بعد از پرو، اضافات لازم در آن اعمال می شود.د) به اولین الگویی می گویند که برای هر سایز و اندامی ساخته می شود. | 1- |
| 2 | برای ساخت اگوی خاصی باید مستطیل به عرض چند سانتی متر رسم کنیم؟الف)2/1دور باسن 150سانت مترب)2/1دورباسن20سانت مترج)4/1دور باسن 150 سانتی مترد)4/1دور باسن 20 سانتی متر | 2- |
| 2 | این علامت روی الگو نشانه ی چیست؟ X^^^^^^^^Xالف)با این علامت پارچه باید شل باشدب)بااین علامت پارچه خورد میخوردج)بااین علامت پارچه چین میخوردد)بااین علامت پارچه کشیده میشود | 3- |
| 2 | برای ساخت دامن راسته به پهلوی الگو اصلی چند سانتی متر اضافه میشود؟الف)2 سانتی مترب)5/2سانتی مترج)5/3 سانتی مترد)5/4 سانتی متر | 4- |
| 2 | مجموعه پاس های الگو دامن اولیه چند سانتی متر است؟الف)3سانتی مترب)4 سانتی مترج)6 سانتی مترد)8 سانتی متر | 5- |
| 2 | پارچه آستری باید چه مشخصاتی داشته باشد؟الف)باید تیره تر از پارچه ی لباس باشد ب)فقط کافی است نرم و نازک باشدج)قابل شستشو و بادوام باشدد)نرم و ضخیم باشد | 6- |
| 2 | چرا باید اتو را به موزات راسته پارچه بکشیم؟الف)برای اینکه به اتو صدمه نخوردب)برای اینکه پارچه برق نیفتدج)زیرا در غیر این صورت پارچه کش خواهد آمدد)زیرا در غیر این صورت پارچه نخ کش میشود | 7- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مدت امتحان 150 دقیقه** | **ساعت استاندارد 460 ساعت** | **کد استاندارد:2/2/41/91-7** | **سوالات آزمون تئوری استاندارد مهارت** |
| **صفحه 2** | **تاریخ امتحان:**  | **آزمون پایان استاندارد مهارتی هنرستان شاخه کاردانش** |
|  |  |
| **بارم** | **سوالات** | **ردیف** |
|  | سوالات چندگزینه ای |  |
| 2 | آستینی که قد آن بین آرنج و مچ میباشد چه نام دارد؟الف)آستین سر خود ب)آستینی سه ریعیج)آستین فانوسید)آستین کوتاه | 8- |
|  |  سوالات صحیح وغلط |  |
|  | گزینه ی درست را انتخاب کنید از بالشتک بیضی برای اتوی لبه پایین دامن استفاده می شود صحیح غلط اگر چاک لباس لب به لب قرار گیرد باید قزن را از نوع هلالی انتخاب کرد صحیح غلط برای ساخت زمین6 ترک باید کمر را تقسیم بر6 باضافه 2 سانتی متر کنیم صحیح غلطخط شکست خطی است که یقه از آن خط تا خورده است صحیح غلطدر پارچه ی مخمل برای علامت گذاری باید از صابون استفاده کرد صحیح غلطلایی موئی یا سوزنی برای لایه کاری پارچه های لطیف استفاده میشود صحیح غلطنام دیگر چرخ پاک دوزی اورلاک است صحیح غلط  |  |
| 1 | 9 |
| 1 | 10 |
| 1 | 11 |
| 1 | 12 |
| 1 | 13 |
| 14 |
| 1 |
| 15 |
| 1 |
|  |  سوالات جور کردنی  |  |
|  | هر کدام از مطالب سمت راست به یکی از موارد روبرو مر بوط میباشد شماره آن را داخل مربع بنویسید(2مورد اضافی است) جهت اتصال لائی به پارچه بکار میرود -1پنل 2-بیستوله برای طراحی خطوط منحنی بکار میرود 3-ژوژت 4-فاستونی به معنی برش دادن قسمتی از الگو و تغییر آن به عنوان تزئیین میباشد 5-کوک جسته 6-گوده به قطعات ترک میگویند 7-مرسریزه 8-بوک نام نوعی پارچه ی نازک و ظریف است نوعی قرقره نخی که دارای الیاف تاب دار است  |  |
| 1 | 16 |
| 1 | 17 |
| 1 | 18 |
| 1 | 19 |
| 1 | 20 |
| 1 | 21 |
|  |  |
| 2 |   |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **دت امتحان 150 دقیقه** | **ساعت استاندارد 460 ساعت** | **کد استاندارد:2/2/41/91-7** | **سوالات آزمون تئوری استاندارد مهارت** |  |
| **صفحه 2** | **تاریخ امتحان :****آ** | **آزمون پایان استاندارد مهارتی هنرستان شاخه کاردانش** |
|  |  |  |  |
| **بارم** | **سوالات** | **ردیف** |
|  | سوالات کامل کردنی |  |
|  | جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیدبرای مشخص کردن سایز اندازه.............استفاده می شودبرای از بین بردن رسوب محفظه آب اتوبخار از محلول آب و..............استفاده میکنیمبهترین قسمت اندام .............می باشدتارهای پارچه ی موازی............پارچه و محکم تر از...............هستندحرف لاتین Gروی الگو به معنی.................می باشدفاصله ی خط مرکزی تا خط جادکمه در پارچه های معمولی................سانتی متر میباشدمناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف دوخت.................می باشد |  |
| 2 | 22 |
| 2 | 23 |
| 2 | 24 |
| 4 | 25 |
| 2 | 26 |
| 2 | 27 |
| 2 | 28 |
|  |  |
|  |  سوالت انشلئی باز پاسخ |  |
| 2 | برای رفع تنگی حلقه گردن در لباس چه باید کرد؟ | 34- |
| 1 | یقه ب ب جزء کدام دسته از یقه ها میباشد؟ | 35- |
| 2 | مورد استفاده ژانت چیست؟ | 36- |
| 2 | کاربرد دوخت کوک ساده چیست؟ | 37- |
| 2 | معمولا طول جا دکمه را چگونه به دست میاورند؟ | 38- |
| 2 | مورد استفاده قیچی زیگزاگ چیست؟ | 39- |
| 2 | کمر دامن نیم کلوش چگونه به دست می آید؟ | 40- |
| 3 | پنس6 میلی متری را برای چه یقه های طراحی میکنند؟و تاثیر آن را بنویسید | 41- |
| 2 | چرا هنگام وصل آستین به بالا تنه آستین باید خرد بخورد؟ | 42- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مدت امتحان 150 دقیقه** | **ساعت استاندارد 460 ساعت** | **کد استاندارد:2/2/41/91-7** | **سوالات آزمون تئوری استاندارد مهارت** |
| **صفحه 2** | **تاریخ امتحان :** | **آزمون پایان استاندارد مهارتی هنرستان شاخه کاردانش** |
|  |  |  |  |
|  |  | **ردیف** |
|  | سوالات |  |
| 1 | جا دکمه برای لباس زنانه باید کدام طرف لباس باشد؟ | 43- |
| 2 | در الگوی شلوار محل خط اتو را چگونه تعیین میکنند؟ | 44- |
| 3 | برای ساخت الگوی بالا تنه بدون آستین چه تغییراتی در بالا تنه ایجاد میکنیم؟ | 45- |
| 3 | انواع لائی چسب ها را نام ببرید؟ | 46- |
| 3 | نقاط موازنه را تعریف کنید؟ | 47- |
| 3 | آستین پفی شانه های پهن تر میکند یا بارکتر؟برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ | 48- |
| 1 | نام دیگر دامن لنگه چیست؟ | 49- |
| 1 | اپل ناودانی مخصوص کدام آستین هست؟ | 50- |
| 2 | خط کش پاصاف کن چه کاربردی دارد؟ | 51- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مدت امتحان 150 دقیقه** | **ساعت استاندارد 460 ساعت** | **کد استاندارد:2/2/41/91-7** | **سوالات آزمون تئوری استاندارد مهارت** |
| **صفحه 2** | **تاریخ امتحان :** | **آزمون پایان استاندارد مهارتی هنرستان شاخه کاردانش** |
|  |  |  |  |
|  |  | **ردیف** |
|  | سوالات |  |
| 2 | علامت روی لباسهای دوخته شده نشانه چیست ؟ | 52- |
| 2 | این الگوی اصلاح شده مربوط به کدام ایراد اندامی می باشد ؟ | 53- |